

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสวนพล – ชลประทาน หมู่ที่ 1**

**---------------------------------------------------**

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสวนพล – ชลประทาน หมู่ที่ 1 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 362,000**.-** บาท (เงินสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 1. ถมหินผุหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรัง จำนวน 800.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

 2. ถมหินผุหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรัง จำนวน 448.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

 3. ถมหินคลุกเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 140.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

งบประมาณ 362,000**.-** บาท (เงินสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)ราคากลาง ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 362,000**.-** บาท (เงินสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ไพเราะ เอียดบัว

 (ลงชื่อ).........................................................ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

 **โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสวนพล – ชลประทาน หมู่ที่ 1**

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 362,000**.**00 บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

 1. ถมหินผุหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรัง จำนวน 800.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

 2. ถมหินผุหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรัง จำนวน 448.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

 3. ถมหินคลุกเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 140.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 362,000**.**00 บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

 1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

 2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

 3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ



