

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านสวนตอ**

**---------------------------------------------------**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านสวนตอรายละเอียดดังนี้

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ได้ความลึก 60.00 เมตร และต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม./ชม. ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submerssible – ขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงเซากำหนด

2. ติดตั้งถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุ 40.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

3. ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามปริมาณงาน และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

4. ระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก.3 นิ้ว (ระยะทาง 1,500 ม.) ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 4 นิ้ว (ระยะทาง 1,000 ม.) ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว (ระยะทาง 1,500 ม.)

5. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 2,769,000**.-**  บาท ราคากลาง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 2,772,000**.-**  บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านสวนตอ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 2,769,000**.-**  บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านสวนตอรายละเอียดดังนี้

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ได้ความลึก 60.00 เมตร และต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม./ชม. ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submerssible – ขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงเซากำหนด

2. ติดตั้งถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุ 40.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

3. ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามปริมาณงาน และตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

4. ระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก.3 นิ้ว (ระยะทาง 1,500 ม.) ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 4 นิ้ว (ระยะทาง 1,000 ม.) ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว (ระยะทาง 1,500 ม.)

5. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 2,772,000 **.-**  บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ























