

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหว้า –**

**วังสาย หมู่ที่ 4**

**---------------------------------------------------**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหว้า – วังสาย หมู่ที่ 4 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 450,000.00 บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมวางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 เมตร ถมดินลูกรังเสริมผิวจราจร จำนวน 48.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดผิวจราจร งบประมาณ 450,000.00 บาท ราคากลาง ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 450,000.00 บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ไพเราะ เอียดบัว

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหว้า – วังสาย หมู่ที่ 4

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 450,000.00 บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมวางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 เมตร ถมดินลูกรังเสริมผิวจราจร จำนวน 48.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดผิวจราจร

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 450,000.00 บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ





