

**ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา**

**เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง**

**---------------------------------------------------**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลกำแพงเซา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 2,723,900**.-** บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ได้ความลึก 60.00 เมตร และต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submerssible ขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงเซากำหนด

2. ติดตั้งถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุ 40.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงเซากำหนด

3. ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามปริมาณงาน และตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงเซากำหนด

4 . ระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3 นิ้ว (ระยะทาง 1,500 ม.), ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 4 นิ้ว (ระยะทาง 1,000 ม.) ,ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว (ระยะทาง 1,500 ม.)

5 . ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 2,723,900**.-** บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 2,806,000**.-** บาท (เงินสองล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)................ไพเราะ เอียดบัว............ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ**

**โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง**

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ**กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

1. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน 2,723,900.- บาท

1. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ได้ความลึก 60.00 เมตร และต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submerssible ขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงเซากำหนด

2. ติดตั้งถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุ 40.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงเซากำหนด

3. ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กตามแบบมาตรฐาน รายละเอียดตามปริมาณงาน และตามแบบแปลนที่ อบต.กำแพงเซากำหนด

4 . ระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3 นิ้ว (ระยะทาง 1,500 ม.), ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 4 นิ้ว (ระยะทาง 1,000 ม.) ,ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว (ระยะทาง 1,500 ม.)

5 . ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

**4. ราคากลางคำนวณ**

ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 2,806,000.- บาท

**5. บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ

2. นายณัฐชา ล่องจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

3. นายกีรติ คำดี ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ























